**江苏省农业科学院核心交换机维保服务采购询价函**

为满足网络接入需要，我院分别于2015年和2016年采购了两台华为S12708园区核心交换机，2019年采购了两台华为CE12808数据中心核心交换机，实现大数据中心机房接入。目前设备维保期已过，需采购设备维保服务，以保证两个机房设备稳定的网络接入。

**一、资质要求**

1.制造商原厂授权文件；

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有履行合同所必需的专业技术能力；

4.华为产品的合同案例；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

**二、报价截止时间**

2023年7月27日10：00前（北京时间），将报价文件送至江苏省农业科学院农业大数据中心楼207室。

**三、报价要求**：对维保内容项按单价/年、数量、总价进行报价。

**四、维保要求与内容**（详见附件）

江苏省农业科学院信息中心

2023.07.24

**附件：维保要求与内容**

**一、维保要求**

中标供应商须向采购人提供维保设备一年期的质保维护及技术支持服务，保证设备系统正常、稳定运行。

1.7\*24故障排除与故障件免费更换；

2.7\*24服务热线及远程技术支持；

3.提供日常运行季度巡检维护服务；

4.提供相关技术咨询与培训服务；

5.提供维保内容列表中所有硬件故障诊断、部件更换服务，并确保所有替换备件均为原厂家生产与测试，以保证备件的性能和质量；

6.系统软件的免费升级服务；

7.在维保巡检过程中，供应商需提供的档案材料包括但不限于：

1）设备的巡检与运行状态报告；

2）故障处理与服务报告（如有）；

3）设备配置的优化建议；

**二、维保内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部件编码** | **型号** | **描述** | **数量** | **备注** |
| 1 | 华为CloudEngine 12800 数据中心交换机 | | | | |
| 具体配置 | CE12808交流组合配置6(含交流总装机箱,2\*主控板A,5\*交换网板C,4\*3000W 交流电源) | | 2 |  |
| 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+)\_Hi-Care基础服务标准 CE12800 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+) | | 2 |  |
| 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45)\_Hi-Care基础服务标准 CE12800 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) | | 2 |  |
| 2 | 华为S12700 园区接入交换机 | | | | |
| 具体配置 | S12708基本引擎组合配置\_Hi-Care基础服务标准 S12708主机 | | 2 |  |
| 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+)\_Hi-Care基础服务标准 Sx700 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+) | | 2 |  |
| 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X1E,RJ45)\_Hi-Care基础服务标准 Sx700 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X1E,RJ45) | | 2 |  |
| 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP)\_Hi-Care基础服务标准 Sx700 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP) | | 2 |  |